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前  言
为强化我区建筑工地文明施工管理，提高整体管理水平，确保符合新时期城市管理及环境保护的要求，根据省市区各级要求及《佛山市南海区国土城建和水务局关于印发<佛山市南海区建筑工地扬尘防治及渣土运输管理实施规范>的通知》（南建设工〔2013〕99号），在2012年版《南海区文明施工标准化图集》的基础上更新提升，归纳总结出2014年版（第二版）《南海区建筑工地文明施工标准化图集》。其中难免有疏漏不妥之处，敬请同行批评指正。

佛山市南海区国土城建和水务局

2014年10月

1出入口

1.1 门楼式大门
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说明：

1.大门功能应主要为车辆和材料进出。除大门外，应另设行人通道。

2.工地大门和门柱应牢固美观，高度不应低于2米，宽度不宜少于5米。

3.门柱采用钢构架体，外包0.5-1mm厚薄钢板，达到美观效果，门楼应具有足够的承载力以抵抗风力等荷载。

4.门扇转动范围内地面必须硬底化，表面要平整。

5.门柱和门扇的颜色由企业自定，但每个企业必须统一。大门可根据实际情况设置电动伸缩门。

1.2 门卫与人员进出管理
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说明：

1.大门边应设置值班室，建立门卫值守管理制度，并配备门卫值守人员。

2.施工作业区应与办公区和生活区明显分隔，并按要求设置施工人员出入口。

3.人员出入口应设置门禁系统，宜采用刷卡闸口，使用电子系统登记人员进出情况，刷卡机必须固定牢固，有防风防雨措施。

4.人员出入口应设置在门卫值班室边，由门卫值守人员监督出入人员是否按要求佩戴安全防护用品。

1.3公示标牌

[image: image4.jpg]il

agrm | AnEe | xmmre




[image: image5.jpg]



说明：

1.工地大门口附近显眼位置应设置“五牌一图”，主要内容应包括：工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图。

2.应设置公示栏，并张贴有如夜间施工许可等有关许可证件。

3.标牌应规范、整齐、统一，并彰显企业特色。

2围墙、围挡

施工现场应实行封闭管理，在施工现场周围应设置实体围墙或围挡。围墙或围挡应坚固、平稳、整洁、美观，并沿工地四周连续封闭设置。围墙或围挡可书写反映企业文化或安全生产的标语。建筑施工现场围墙或围挡的高度在中心城区及城市主要路段工地不低于2.5米，一般路段的工地围墙或围挡不低于1.8m。

2.1砖砌式围墙
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2.2板式围挡
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说明：

1.一般工程可采用轻质、定型、坚固的组合板材封闭围挡。市政工程不适合采用围墙和围板的，可以采用标准密扣式钢围栏(铁马)围蔽。

2.宜采用定型的金属材料加工，立柱、横杆和斜撑可采用方钢或角钢进行加固。长度方向可采用按3m模数递增的钢骨架，板材可采用彩钢板、轻型钢架铝扣板(压型板)或装配式双面彩钢夹心板(板房板)，围板颜色必须一致。

3.金属板式围挡置于非混凝土浇筑的地面时，应按设计间距进行锚固。

4.围挡底部必须砌砖封闭，防止工地内污水外流，污染环境。

2.3围挡广告
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说明：

1.围挡应设置广告（内容包括与工程有关的广告、文明施工广告、公益宣传广告，且公益宣传广告比例不低于30%，不得设置上述以外的其他广告）。

2.画面需保持整洁、完好、美观，中心城区及城市主要路段的工地必须定期巡视围挡，有污损（乱涂画、张贴牛皮癣）、跌落、陈旧、围挡倾斜破损的必须及时修复。

3场内道路及硬底化

3.1主要道路硬底化
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说明：

1.施工现场临时道路应进行硬底化，主张采用厚度不少于200mm的C20混凝土路面，道路两边要设置排水沟及沉沙井。硬底化标准必须做到“晴天不扬尘，雨天不泥泞”。施工现场临时道路应尽量形成环形道路，对不能形成环形道路的，应设不小于12m×12m的回车坪，回车坪地面做法同道路。

2.施工现场临时道路及场地应采取定期清扫、洒水等防尘措施，每天应清扫两次以上，清扫前必须湿润，严禁清扫过程扬尘。

3.土方施工阶段未有条件落实临时道路硬底化的，原则上要求工地出入口内外20米范围内必须进行硬底化，出入口两侧15米范围内必须进行硬底化或绿化。

3.2场地硬底化
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说明：

1.现场材料堆放场地、材料加工场地应进行硬底化，采用厚度不少于100mm的C20混凝土浇筑，场地大小应满足现场堆放材料。

2.相应场地，如加工场、材料堆放场要求设置排水沟。

4防扬尘措施

施工单位进场施工前必须制订扬尘防治方案，落实管理责任到人，并完善现场文明施工硬件设施。

4.1裸土覆盖
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堆土覆盖









   
未硬化地面覆盖

说明：

1.工地内要设置相对固定的渣土、建筑垃圾堆放场地，严禁渣土、建筑垃圾与生活垃圾、危险废弃物混合堆（排）放。

2.堆土及未做硬底化处理的场地要进行有效覆盖或绿化（保留原始植被），裸土、建筑垃圾必须用密目式安全网全覆盖、洒水降尘或及时清运。

4.2洒水降尘
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说明：

1.工地围挡内必须环设供水管，均匀分布给水点，分布间隔不大于50米，晒水范围覆盖施工区域。对渣土、建筑垃圾堆应洒水降尘，每日不少于4次，并做好操作记录。

2. 落实施工现场洒水降尘措施，推广湿法作业。施工中遇到干燥、易扬尘的工程作业时，应辅以洒水压尘，气象预报风速达5级以上应停止土方施工作业。

3.加强场内行车路线上洒水，确保裸土（地表）湿润不扬尘。

4.建筑垃圾清扫前必须充分洒水湿润，密闭清运，严禁凌空抛撒。

5渣土运输

工地应设置渣土管理网络，配备专职的渣土专管员、渣土现场管理员、车辆清洗保洁员并挂牌上岗，渣土专管员对渣土运输处置工作负总责。

5.1洗车槽
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格栅式洗车槽
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下沉式洗车槽                                      自动洗车设施

说明：

1.施工现场车辆出入口大门内侧必须设置格栅式洗车槽并配备水枪及加压设备或设置自动洗车设施。土方施工阶段应在洗车区域两侧设置高度不低于50厘米的挡土坎，并可增设下沉式洗车槽提高洗车效率。

2.格栅式洗车槽底部及内侧均须抹面，底部应有不小于2%的排水坡度，不得积水。

3.格栅式洗车槽钢格栅应具有足够的强度以承受车辆满载负荷。

4.洗车槽必须及时清理，不得淤积渣土，影响洗车效果。
5.2沉淀池
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三级沉淀池                                       雨水收集系统                       

说明：

1.沉淀池应设三级过滤及隔砂网等设施，经处理达到市政排污标准的污水方可排入市政污水管网，严禁将洗车污水直接排出工地外及市政道路。

2.土方施工阶段的沉淀池容积不应小于6立方米。

3.沉淀池必须设置防护栏杆、格栅或盖板，盖板要易于移除，以利及时清理淤泥，防止淤塞。

4.提倡设置雨水收集利用系统或污水循环再利用系统。
5.3截水沟和挡水坡
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截水沟                                                 挡水坡

说明：

1.车辆出入口内侧应当设置横跨出入口的截水沟（或挡水坡和截水沟配合设置），污水通过截水沟排入沉淀池，截水沟内不得积水，防止污水外流。

2.挡水坡应用混凝土捣制，不得用装配式减速带充当挡水坡。

5.4渣土运输车辆
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说明：

1.渣土运输车辆车厢应完好无变形，车厢必须采取两边加盖的密闭措施，确保两盖可关闭严密。

2.渣土运输车辆装载不得高于车厢后挡板，可增加覆盖篷布等降低撒漏可能性。
5.5车辆离场管理
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说明：

1.离场车辆须经过出入口设置的洗车槽，由车辆清洗保洁员进行清洗。渣土运输车辆需冲洗车轮及车身，其他车辆需冲洗车轮。

2.渣土现场管理员应对散体物料运输车辆装载、封闭、清洁情况进行检查，确保车轮不带泥、车厢不撒漏才能放行。
3.渣土运输车辆离场造成道路污染的，必须在1小时内清理干净。

6材料堆放
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说明：

1.材料堆放场地应合理规划，并进行硬化，场地四周设排水沟，不得有积水，并做好堆放场地保洁。

2.各种材料、构件堆放必须按品种、分规格堆放，并设置明显标牌。材料堆放高度不得超过1.6m。

3.易燃易爆物品应分类储藏在专用场所，并采取防火措施。

4.各种物料堆放必须整齐，砖成丁，砂、石等材料成方，散体材料必须进行覆盖，砌块材料应及时进行洒水增湿或覆盖。大型工具应一头见齐，钢筋、构件、钢模板应堆放整齐用木方垫起。 

 7休息区
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说明：

1.施工现场应该禁止吸烟防止发生危险，应该按照工程情况设置固定的吸烟区（室），吸烟区（室）应远离危险区并设必要的灭火器材。

2.施工现场必须设专用保温饮水桶，水桶加盖加锁，防止污染。

3.施工人员严禁喝生水和共用一个器皿饮水。

8办公生活区

8.1办公楼、宿舍
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办公区














生活区

说明：

1.办公室、宿舍楼宜采用活动板房，层数不宜超过两层，搭设前应进行专业设计，确保结构稳固。办公室或宿舍的长、宽、层高可根据实际情况稍作调整。办公室或宿舍的数量由项目部根据实际需要确定。

2.活动板房由专业厂家设计、制作、安装，安装前厂家应提供产品合格证和出厂检测报告，必须用符合消防安全技术规范的板房搭设，安装后应组织验收，验收合格才能投入使用。

3办公室或宿舍外四周应设明沟排水。

4办公区、生活区的选址应当符合安全性的要求。办公区、生活区应与作业区分开，并保持足够的安全距离，以满足消防要求。同时，宿舍与厨房的安全距离必须满足消防的要求。

5.办公室、宿舍应通风良好、照明充足，设置可开启式窗户，宿舍墙上应由电工安装足够数量的插座。

6.办公、生活区四周应设置围墙，适当植绿化。

7.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

8.宿舍内保证有必要的生活空间，宿舍内净高不得少于2.4m，通道宽度不得小于0.9m，每间宿舍内居住人数不得多于16人，人均面积不少于2.5m2，。宿舍内床铺不得多于2层，严禁使用通铺。

9.宿舍内设置个人物品存放柜（餐具、茶具、衣柜等），个人物品要摆放整齐。

10.宿舍内严禁电线乱拉乱接，严禁煮食和使用电热棒。

11.宿舍区挂设宿舍管理制度、卫生保卫管理制度等，各宿舍门头挂设住宿人员名单，宿舍外摆放一定数量的垃圾桶、消防器材等。

12.宿舍区夏天应有防暑降温措施。每天专人清扫，并定期喷洒药物消毒，防止蚊蝇滋生。

13.生活垃圾应有固定容器装载并及时清理，保持良好的环境卫生。

8.2食堂
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说明：

1.食堂宜采用砖混结构，应采用单层，层高不得小于3m，食堂大小根据施工现场情况和职工人数确定。

2.食堂地面应贴防滑地面砖，砖混结构内外墙体均必须抹灰，刷白色涂料，内墙贴1.8m高白色瓷砖。食堂内要设置排水沟，确保排水畅通。

3.食堂应尽量使用清洁燃料，减少环境污染。燃气罐存放间应保持空气畅通。

4.食堂必须办理《卫生许可证》：炊事人员要有《健康证》，并在明显位置悬挂。

5.食堂内生食和熟食必须分开放置，配备排风、冷藏、消毒设施，并应有防鼠、防蝇、防虫、防潮等措施。

6.食堂应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方。

8.3厕所
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说明：

1.现场应设置男女厕所，厕所距离食堂20m以上。厕所分为大便槽式和大便器式，蹲位数量与施工现场人员比例约为1:25。男厕所内设置小便池或小便器。厕所应设置高压冲水箱。

2.厕所宜采用砖混结构，也可采用活动板房，单层，层高不小于3m。蹲位地面标高比过道地面高150mm。

3.窗为高百叶窗，尺寸为1500X 600(mm)，离地1.8m。

4.厕所地面应贴防滑地面砖，砖混结构内外墙均应抹灰，刷白，并且内墙贴高度不小于1.8m面砖。洗手池贴面砖，墙上设镜子。

5.厕所应设专人每天清扫，并喷洒药物消毒，防止蚊蝇滋生。

8.4沐浴间
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衣物统一晾晒区

说明：

1.生活区应设置男、女淋浴间或澡堂，可采用砖混结构，也可采用活动板房，层高不小于2.4m，大小应根据实际情况确定，淋浴喷头与现场施工人员比例为1:25。

2.淋浴间地面应贴防滑地面砖，砖混结构内外墙应抹灰，刷白，内墙贴高度不小于1.8m面砖。

3.淋浴间内应设置排水沟，确保排水畅通，不得积水。

8.5娱乐设施
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说明：

1.施工现场应设置职工学习娱乐室，配备电视、报刊、杂志等学习娱乐用品。

2.施工现场应设立培训场所，教室可设在会议室、食堂，有条件的可单独设置，教室必须宽敞明亮，有足够的桌椅，有黑板、电视机、影碟机等教学工具，定期对建筑工人进行安全教育。

3.施工现场可设置篮球场、羽毛球场、乒乓球场等娱乐设施，并定期组织各种文娱活动。

9卫生防疫

9.1基本措施

[image: image44.jpg]


[image: image45.jpg]



说明：

1.施工现场应设专职或兼职保洁员，负责卫生清扫和保洁。

2.工地应配置生活垃圾桶，生活垃圾应及时清运，每天不少于一次。
3.办公区和生活区应采取灭鼠、蚊、蝇、蟑螂等措施，并应定期投放和喷洒药物。

4.施工现场作业人员发生传染病、食物中毒或急性职业中毒时，必须在2小时内向施工现场所在地建设行政主管部门和有关部门报告，并应积极配合调查处理。现场施工人员患有法定传染病时，应及时进行隔离，并由卫生防疫部门进行处置。

9.2登革热防控
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说明：

1.应指定专人负责工地内的防蚊灭蚊工作，形成组织架构，负责制定工地的灭蚊计划，做好灭杀记录，开展健康教育，指导检查灭蚊工作和环境整治工作，关注工人健康情况，并与有关职能部门积极联络做好防控工作。

2.灭杀成蚊可选用菊酯类（如烯丙菊酯、高效氯氰菊酯等）的药物，对孳生地的处理可选用倍硫磷、辛硫磷和双硫磷，办公室、休息室隐蔽处（如床底、门背、柜背）等不易清理的地方可用气雾杀虫剂喷杀成蚊。

3.施工单位应聘请专业消杀队伍进行定期消杀，并签订合同。

4.应加强对孳生地的处理，特别是地下室的集水井、电梯井、地面上长期有积水的坑洼地。

5.应改善工人休息室的防蚊条件，如加装防蚊网等。应营造宣传氛围，加强对工人个人防护措施的教育普及，督促使用蚊帐、蚊香，动员参与蚊媒孳生地清理工作。

10视频监控
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说明：

1.作为在建工地都必须安装视频监控系统，并连入区建设行政主管部门监控系统。

2.视频监控点至少包含车辆出入口和工地四角，以便对工程进度及车辆进出进行监控。
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说明：


1.城区内及主干道两侧的工地要使用砖砌式围墙。


2.外墙面层用白色水泥和胶水调和，刮2-3遍腻子，再用外墙防水白色涂料粉刷，耐用不易脱皮。压顶可多样，应与周边环境协调，达到美观要求。


3.围墙厚度不得低于180mm，围墙单边长度超过50m时，间隔20m-30m设置沉降缝，沿墙方向不大于每6m设置附墙柱。


4.围墙不得破损、开洞或随意拆除部分围墙、随意增设人行、车行出入口。


5. 围挡建设、修复过程必须设置安全警示标志及警戒线，加强值班巡视。
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