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主动公开                  南建水函〔2019〕140号
佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于

印发南海区建设工程施工围挡（墙）及上画

工作导则（第1版）的通知

各镇人民政府、街道办事处，区各有关单位，各建设、施工、监理单位：

根据区领导相关工作部署，为强化我区南海区建设工程施工围挡（墙）管理，进一步规范围挡（墙）及上画设置，解决目前我区存在围挡（墙）设置不规范、围挡（墙）上画欠缺总体考虑导致乱搭配、政府宣传画上墙比例不足等问题，参照《南海区房屋建筑和市政基础设施工程现场精细化管理（文明施工部分标准化图集）（第三版）》基础上，根据《佛山市城市市容和环境卫生管理规定》、《建设工程安全生产管理条例》、《佛山市扬尘污染防治条例》、《南创建办〔2018〕21号关于做好工地围挡公益广告宣传工作的通知》（南创建办〔2018〕21号）、《佛山市城市管理考核评比暂行办法（第六次修订）》等文件规定，确保符合新时期城市管理精细化的要求，依据各级部门的相关宣传要求，结合我区现状，特制定本工作导则（第1版），请遵照执行。
                    佛山市南海区住房城乡建设和水利局  
2019年5月30日          
南海区建设工程施工围挡（墙）及上画工作

导则（第1版）

第一章 总 则

1 基本规定

施工现场应实行封闭管理，施工围挡（墙）应根据工程类型、地质条件并结合现场施工组织等实际情况，选用合适的型式和材质，围挡材质应具有较高的强度和较好的耐久性，围挡基础应坚实稳固，承载力满足围挡安全要求。

围挡主要分为固定式围挡和移动式围挡，其中固定式围挡又分为砖砌式围墙、装配式围挡及板式围挡。

围挡（墙）的设计和施工应遵循“安全、实用、整洁、美观、节能、环保”的原则。

2 适用范围

2.1 本导则适用于房屋建筑工程、市政公用工程、城市轨道交通工程、景观绿化工程、建（构）筑物拆除工程、待建（储备）地等工程，以及燃气、电力、照明、通信等管线工程和其它相关临时占道工程的施工现场均应设置实体围挡（墙），实行封闭管理，保证施工现场与外界的有效隔离。

2.2 其他工程可参照使用。

第二章 围挡形式

根据不同工程项目所处位置及功能要求，分为砖砌式围墙、装配式围挡、板式围挡及移动式围挡4种围挡类型。

2.1 砖砌式围墙

2.1.1 围墙高度应按场外自然地面至围墙最低处计算，应考虑场外道路局部抬高等因素，城区内及主要路段以及涉及市容景观路段两旁应采用砖砌式围墙，高度不得低于2.5m，其他区域施工现场的围墙高度不得低于1.8m，合理选用可再生能源砌体材料砌筑围墙，不得采用彩条布、竹笆、无背衬板的喷绘布，以及粘土砖等型式和材料。

2.1.2 围墙不得破损、开洞或随意拆除部分围墙、随意增设人行、车行出入口。

2.1.3 围墙外侧不得堆放材料、机具、垃圾,保持围墙外周边道路始终清洁，无明显因施工引起的路面污染。

2.2 装配式围挡

2.2.1 装配式围挡适用于各类建设工程项目，穿孔板孔径不得过大，孔距不得过密，基底刷为白色，围墙上端安装喷雾装置。

2.2.2 立柱、横梁及卡槽：构件材料材质均参照《碳素结构钢》（GB/700），选用材料均为Q235。立柱上开孔与横梁固定，横梁和卡槽焊为整体，立柱底采用预埋螺栓与基础连接固定。

2.2.3 如遇某些特殊地段有视线通透，不影响安全通行的要求时，可将面板替换为通透式金属网格板，其网格孔径宜不小于50×50mm，表面浸塑或热镀锌防腐，通透式金属网格板布置。

2.3 板式围挡

2.3.1 在软土地基上、深基坑影响范围内、人流密集区的工程，以及倒边施工频繁的轨道交通工程和市政工程宜选用轻型钢结构围挡、PVC板围挡，不宜采用砌筑式围挡。

2.3.2 一般工程可采用轻质、定型、坚固的组合板材封闭围挡。市政工程不适合采用围墙和围板的，可以采用标准密扣式钢围栏(铁马)围蔽。

2.3.3 宜采用定型的金属材料加工，立柱、横杆和斜撑可采用方钢或角钢进行加固。长度方向可采用按3m模数递增的钢骨架，板材可采用彩钢板、轻型钢架铝扣板(压型板)或装配式双面彩钢夹心板(板房板)，围挡颜色必须一致。

2.3.4 金属板式围挡置于非混凝土浇筑的地面时，应按设计间距进行锚固。

2.4 移动式围挡

2.4.1 对于施工工期较短的市政附属设施工程、道路养护维修工程等可选用水马（大、中、小型注水式）、临时隔离栏等移动式围挡，其中水马高度不低于0.8米，铁马或其他定型化围挡高度不低于1.1米。

2.5 围挡安全与维护

2.5.1 围挡（墙）不得私自开口或开门洞。

2.5.2 同一项目同一方向围挡（墙）高度宜统一，若有高差，高低衔接处可采用阶梯状过渡，以免造成视觉突兀感和断层现象。

2.5.3 移动式围挡破损或外观残旧必须更换，应使用无破损或外观完好代替。

2.5.4 围挡（墙）应采取抗风措施，确保稳固，能应对7级以下台风。

2.5.5 围挡（墙）面应整洁美观，不应有破损变形和肉眼可见的裂纹、剥落等缺陷。

2.5.6如有破损、变形、折皱，应及时修复。

2.5.7 围挡底部应设置不低于三十厘米的硬质防溢座，防止场地内（污）水外流，污染环境，避免对市容市貌和行人、车辆交通安全造成影响。

2.5.8 围挡（墙）位于道路车型道交叉口等可能造成交通视线影响的区域，应保证行人、车辆视距安全,占道施工项目围挡（墙）上应设置警示灯、警示条和交通引导标牌等设施。

2.5.9 施工现场起止点及对车辆、行人通行安全有影响的位置，宜设置危险警示灯、指路牌、行人安全通道、安全警示牌等。

2.5.10 建设工程施工围挡（墙）均应设置喷雾系统。

2.5.11喷雾系统需设置在围挡（墙）施工内，且喷头位置低于围挡（墙）顶部700mm弯向围挡（墙）内侧设置。

2.5.12 如围挡（墙）顶部需设置警示灯具，且需沿围挡（墙）敷设电线，所有电线需穿管固定于围挡（墙）内侧，且灯具和电缆的安装和使用，应符合相关电气安全保护要求。

2.5.13 闲置3个月以上的工地，建设单位宜使用装配式围挡，并对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。

第三章 出入口形式

3.1 建筑工地的施工现场大门

3.1.1 主出入口应采取人车分流形式，行车、行人通道宜分开设置，除大门外，应另设行人通道。

3.1.2 工地大门和门柱应牢固美观，高度不应低于4米，宽度不宜少于6米。

3.1.3 门柱采用钢构架体，外包0.5-1mm厚薄钢板，达到美观效果，门楼应具有足够的承载力以抵抗风力等荷载。

3.1.4 门扇转动范围内地面必须硬底化，表面要平整。

3.1.5 门柱和门扇的颜色由企业自定，但每个企业必须统一，采用平移或向内平开方式，大门可根据实际情况设置电动伸缩门。

3.2 市政公用工程、零星工地的施工现场大门

3.2.1 市政公用工程、城市轨道交通工程及零星工程（燃气、电力、照明、通信等管线工程和其它相关临时占道工程的施工现场）根据施工现场尽量少设置多个出入口，确需临时增开出入口的必须及时做好扬尘防治及文明施工等相关临时应对措施。

第四章 围挡（墙）上画 

4.1 一般规定

4.1.1 所有工地围挡（墙）都要进行宣传上画，不得空置,上画应预留50%比例为公益上画及政府宣传，其中公益上画宣传要占围挡（墙）上画面积总量的30%以上。

4.1.2 设置在主干道一侧等显著位置，刊播内容重点为社会主义核心价值观，有突发性或阶段性政府宣传要使用20%用于政府宣传。

4.1.3 围挡（墙）美化应进行整体方案设计，充分考虑区域特色和周边既有围挡（墙）风格，可以设置公益广告、商业广告或彩色绘画等内容,主要重点设置在围挡（墙）夹角两侧、道路拐弯显著位置。

4.1.4 上画可采用喷绘布加硬质边框压边、涂料喷绘等形式，结合使用需要细化外观造型、色调，以及上墙内容的布置和形式其达到整洁、美观的效果并与周边环境或街景风貌相协调，画面需保持整洁、完好、美观。

4.1.5 围挡（墙）公益上画不能直接覆盖在原有围挡（墙）上画面上且遮盖不完全、有牛皮癣、乱涂划等情况，发现有牛皮癣、乱涂划的要及时整改、更换、撤换。

4.2 构造要求

4.2.1 上画画面与围挡（墙）的连接应确保可靠、牢固、安全，铺贴平整、图案挺括。

4.2.2 上画展示位应设置在围挡（墙）压顶檐口下方，防溢基座上方，两壁（立）柱之间，禁止在围挡（墙）顶设置上画；围挡（墙）上画突出墙面的距离不得大于5mm。

4.2.3 围挡（墙）两壁（立）柱之间为一跨，不宜连续设置上画展示位，两上画展示位之间至少间隔一跨，达到画面布局上的平衡。

4.2.4 公益上画选用材质应坚固耐用，避免粗制滥造、质量层次不齐。

4.3 上画内容

4.3.1 在设置工地围挡（墙）公益上画时，注意合理布点，统筹平衡宣传资源，兼顾社会主义核心价值观、巩卫、扫黑除恶、禁毒、食品安全等宣传，营造良好氛围。

4.3.2 宣传内容应和谐、健康、美观，公益上画刊载内容、形式和比例应符合现行文明城市考评标准，公共事业工程原则上应全部布置公益上画及政府宣传。

4.3.3 公益上画及政府宣传发布内容应以区宣传部门或区住房城乡建设和水利局的网盘下载链接为准，避免施工方上画混乱。

4.3.4 政治类上画（包括十九大精神、习近平总书记参加广东团审议重要讲话精神）不宜在围挡（墙）上刊播。如果现存政治类上画存在破损现象，要及时撤换为社会主义核心价值观等创文上画或政府宣传。今后利用工地围挡（墙）增设的公益宣传不再投放政治类上画。

4.3.5 画面的铺排应保持内容的连续性和系列性，保持背景、色彩协调统一，不得出现多种主题广告穿插乱搭现象。

4.3.6 如广告内容互相关联（如一套12幅的社会主义价值观公益广告），应依照顺序进行画面排布。

4.3.7 公益广告要注重整体效果，增强艺术性。在排版时对公益广告画面四周留白，再加入边框进行修饰。画面与画面之间要设置相应隔断或间距，避免构图过满过密，提升整体观感。

4.4 景观化

4.4.1 中心城区主要路口、高速公路出入口周边建设工地围挡（墙）要使用外包绿布或仿真草皮进行美化，画面需加入边框修饰内嵌在画框内，参照本导则6.5样式，上画内容宜采用我市、区优美的名胜风景图片或景观图片等搭配突出城市特色，形成优美景观。

4.4.2对路幅宽度20米以上的，路口围挡（墙）高度不低于2.5米，宜采用规律分布、间隔式均衡图画达到景观化效果。

4.5 美观化

4.5.1 城市次干道宜采用画面鲜亮、平整无痕、规整美观，且与周边环境相融合，达到美化环境的效果。

4.6 整洁化

4.6.1 一般道路、老城区、次要道路和居民住宅区宜采用现代、简洁、明快的色彩搭配，体现区域文化的外观造型和画面风格。

第五章  监督管理

5.1 围挡（墙）方面

5.1.1 施工工期在6个月以上的建设工地应统一为砖砌式围墙、装配式围挡，围挡（墙）高度统一高于主干道路面2.5米。

5.1.2 施工工期在1-6个月以内的工程宜使用装配式及板式围挡。

5.1.3 施工工期在1个月以下的市政或零星工程可使用移动式围挡。

5.1.4 房屋建筑等非涉及道路工程施工围挡（墙）不应超出道路红线范围，避免对非机动车道、人行道的通行及安全造成影响。

5.1.5围挡（墙）可根据项目特色和周边环境需求布置照明、绿化（垂直绿化、立体绿化、花槽）、外包绿布或仿真草皮等附属设施进行美化，固定式围挡上部需设置喷雾降尘设施。

5.1.6 围挡（墙）建设、修复过程必须设置安全警示标志及警戒线，建设、施工单位加强值班巡视。

5.1.7 城市中心区域的建设工程施工围挡（墙）应安装节能照明灯具，鼓励中心城区建设工程采用绿化围墙。

5.2 上画方面

5.2.1 城市主干道和涉及城市形象区域（中心城区主要路口、高速公路出入口、城市高速和铁路沿线等）围挡（墙）的公益上画及政府宣传，应由建设单位把上画的方案大样上报对应行业主管部门备案同意后方可实施。

如未经同意备案上画不符合要求的，上画单位应无条件及时撤掉并进行更换，待重新备案通过后再重新上画。

5.2.2 所有工地围挡（墙）建设、施工单位必须定期巡视，有污损（乱涂画、张贴牛皮癣）、跌落、陈旧、倾斜破损的必须及时修复。

第六章 附 录

6.1 砖砌式围墙样式参照
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6.2 装配式围挡样式参照
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6.3 板式围挡样式参照[image: image6.jpg]
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6.4 移动式围挡样式参照

[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.jpg]



6.5 外包绿布或仿真草皮美化围挡参照
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第七章 附 则

7.1 本导则自发布日起实施。

7.2 本导则由区住建水利局负责解释。

7.3 本导则在实施过程中将根据南海区实际情况作适时更新。
�








23
— 2 —

