附件2

佛山市装配式建筑项目

装配率计算书

（XX栋）
项目名称：   XXXXXXXXX  
建设单位：   XXXXXXXXX  
设计单位：   XXXXXXXXX  
日    期：   XXXXXXXXX 
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一、项目基本情况

本项目为     项目，位于佛山市 XX 区 XX 路。总建筑面积：         ㎡。地块共  栋  高层住宅塔楼组成。其中   栋采用装配式建造方式。装配式建筑面积     ㎡，占地上总建筑面积的   %。评价范围为X栋、X栋，X栋为  XX  层，X栋为  XX  层。本计算书对X栋进行计算统计，以X栋为例。

本工程为X号楼，地上层数：XX层，建筑高度：XXX m。建筑单体装配率为     ，采用全装修交楼，符合广东省标准《装配式建筑评价标准》DBJ/T 15-163-2019（备案号J14805-2019）中关于装配式建筑的认定要求，可认定为 XX级装配式建筑。 
（一）本项目采用预制构件种类
本项目采用预制构件种类有  XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX  ，共  X  种。

（二）本项目采用定型装配式模板

本项目采用定型装配式模板是   XXXXX        ，共  X  种。
二、标准层装配率计算依据

（一）装配率计算依据：


广东省标准《装配式建筑评价标准》（DBJ/T 15-163-2019）；

《佛山市装配式混凝土高层住宅建筑图集》；

《佛山市装配式混凝土高层住宅建筑图集》（2022年修编内容）；

三、装配率的详细计算

3.1主体结构
3.1.1预制竖向构件
柱、支撑、承重墙、延性墙板等主体结构竖向构件主要采用混凝土材料时，预制部品部件的应用比例按下列公式计算：

q1a =V1a/V×100%

式中：q1a──柱、支撑、承重墙、延性墙板等主体结构竖向构件中预制部品部件的应用比例；

V1a──柱、支撑、承重墙、延性墙板等主体结构竖向构件中预制混凝土体积之和，符合本标准第4.2.2 条规定的预制构件间连续部分的后浇混凝土也可以计入计算；

V──柱、支撑、承重墙、延性墙板等主体结构竖向构件混凝土总体积。

预制构件应用面积比例统计表如下：

	竖向预制构件的应用比例计算表

	楼层号
	层数
	竖向构件中预制混凝土体积之和V1a(m³)
	竖向构件混凝土总体积V(m³)
	应用比例q1a

	1F
	1
	　X
	　X
	　X%

	XXF
	X
	　X
	　X
	

	面积求和
	　
	　X
	　X
	


根据广东省《装配式建筑评价标准》DBJ/T 15-163-2019第4.2.1条，水平构件项Q1a项可得XX分。

（如本工程未采用预制竖向构件，可注明：本工程未采用柱、支撑、承重墙、延性墙板等主体结构竖向预制部品部件，该评价项得0分；）
3.1.2预制水平构件

梁、板、楼梯、阳台、空调板等构件中预制部品部件的应用比例应按下式计算：

q1b =A1b/A×100%

式中：q1b──梁、板、楼梯、阳台、空调板等构件中预制部品部件的应用比例；

A1b──各楼层中预制装配梁（包括采用受力钢筋与免拆模板形成一体的中空梁预制件）、板（含屋面板）、楼梯、阳台、空调板（悬挑板）等水平构件的水平投影面积之和；

A──所有楼层的梁、楼板（含屋面板）、楼梯、阳台和空调板等构件的水平投影面积之和。
X栋X楼采用预制叠合板、预制空调板构件，预制构件平面布置及应用面积比例统计表如下：
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应用面积比例统计表如下：
	X栋X楼预制水平构件的应用比例

	投影面积分类
	构件类型
	楼层号
	层数
	每层水平构件投影面积
	面积合计

	各楼层水平预制构件投影面积之和A1b（m2）
	预制叠合楼板
	X层
	X
	X
	X

	
	
	X层
	X
	X
	

	
	后浇带面积
	X层
	X
	X
	

	
	
	X层
	X
	X
	

	
	预制空调板
	X层
	X
	X
	

	
	
	X层
	X
	X
	

	所有楼层水平构件投影面积之和A（m2）
	楼层水平投影总面积
	X层
	X
	X
	X
	X

	
	
	X层
	X
	X
	
	

	
	可抵扣公区面积
（<50㎡）
	X层
	X
	X
	X
	

	
	
	X层
	X
	X
	
	

	
	可抵扣洞口面积
	X层
	X
	X
	X
	

	
	
	X层
	X
	X
	
	

	
	可抵扣竖向构件面积
	X层
	X
	X
	X
	

	
	
	X层
	X
	X
	
	

	
	可抵扣外围构造墙面积
	X层
	X
	X
	X
	

	
	
	X层
	X
	X
	
	

	评价单元中预制水平构件的应用比例
	X

	q1b =（A1b /A×100%）
	（≥80%）


 根据广东省《装配式建筑评价标准》DBJ/T 15-163-2019第4.2.5条，水平构件项Q1b项可得XX分。
（如本工程未采用预制水平构件，可注明：本工程未采用主体结构水平预制部品部件，该评价项得0分；）

计算过程如下，当建筑土建外轮廓、公区平面等形状较为复杂时，须提供CAD文件。
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3.2围护结构和内隔墙
3.2.1非承重围护墙非砌筑
非承重围护墙中非砌筑墙体的应用比例应按下式计算：
q2a = A2a / Aw1×100%
式中： q2a──非承重围护墙中非砌筑墙体的应用比例；
A2a──各楼层非承重围护墙中非砌筑墙体的外表面积之和，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的面积；
Aw1──各楼层非承重围护墙外表面总面积，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的面积。

X栋X楼标准层非承重外围护墙体采用高精度XX模全现浇方式，标准层非承重围护墙非砌筑应用面积比例XX%，平面布置如下：
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应用比例统计表如下：
	X栋X楼非承重围护墙非砌筑应用比例统计表

	类型
	楼层范围
	高度（m）
	总长度（m）
	面积合计（m2）

	非承重外围护墙砌筑（m2）
	标准层 
	X
	X
	X

	非承重外围护墙非砌筑ALC（m2）
	标准层
	X
	X
	X

	非承重围护墙墙面总面积Aw1（m2）
	X

	评价单元中非承重围护墙中非砌筑墙体的应用比例
q1c=（A1c/Aw1×100%）
	X


根据广东省《装配式建筑评价标准》DBJ/T 15-163-2019第4.3.1条，非承重围护墙非砌筑Q2a项可得XX分。
3.2.2内隔墙非砌筑

内隔墙中非砌筑墙体的应用比例应按下式计算：

q2c =A2c/Aw3×100%

式中：q2c──内隔墙采用非砌筑做法的应用比例；

      A2c──各楼层内隔墙中非砌筑墙体的墙体表面积之和，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的面积；

      Aw3──各楼层内隔墙墙面总面积，计算时可不扣除门、窗、预留洞口等的面积。

X栋X楼内隔墙采用预制ALC条板和砌筑两种方式，内隔墙非砌筑平面布置及应用面积比例统计表如下：
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应用比例统计表如下：
	类型
	楼层范围
	高度（m）
	总长度（m）
	面积（m2）
	单层表面积（m2）
	面积合计（m2）

	砌筑内隔墙（m2）
	X 
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	X
	X
	X
	
	

	非砌筑内隔墙
A2c（m2）
	X 
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	X
	X
	X
	
	

	
	
	X
	X
	X
	
	

	内隔墙墙面总面积Aw3（m2）
	X

	评价单元中内隔墙中非砌筑墙体的应用比例
q2c=（A2c/Aw3×100%）
	X


根据广东省《装配式建筑评价标准》DBJ/T 15-163-2019第4.3.3条，内隔墙非砌筑Q2c项可得XX分。

X栋X楼标准层内隔墙墙面面积明细
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3.3装修和设备管线

3.3.1全装修

X栋X楼全装修范围包括建筑的所有公共区域、户内各功能空间。全装修要求，参考设计标准如下：
1）公共区域墙面完成干挂、粉刷、铺贴等饰面，地面完成干铺、铺贴、打磨等，天花板完成吊顶、粉刷等；
2）厨房墙面、地面完成铺贴等饰面，天花板完成吊顶、粉刷等，开关、插座、灯、房门等安装到位，给排水点位、燃气点位预留到位；
3）卫生间墙面、地面完成铺贴等饰面，天花板完成吊顶、粉刷等，地漏、开关、插座、灯、房门安装到位，燃气、给排水点位预留到位；
4）阳台墙面、地面完成铺贴等饰面，天花板完成吊顶、粉刷等，地漏、开关、灯、插座安装到位，给排水点位预留到位；
5）其他功能房间墙面完成粉刷、铺贴等饰面，地面完成干铺、铺贴、打磨等，天花板完成吊顶、粉刷等，房门、开关、插座等安装完成，空调孔洞预留到位。
根据广东省《装配式建筑评价标准》DBJ/T 15-163-2019第4.4.1条，全装修Q3a项可得XX分。

3.3.2集成厨房

集成厨房的橱柜和厨房设备等应全部安装到位，墙面、顶面和地面中干式工法的应用比例应按下式计算：

                      q3c =A3c/Ak×100%

式中：q3c──集成厨房中干式工法施工的应用比例；

      A3c──各楼层厨房墙面、顶面和地面采用干式工法的面积之和；

     Ak──各楼层厨房墙面、顶面和地面的总面积。

本项目X栋X楼计算单元各户厨房的橱柜和厨房设备均全部安装到位，墙面、顶面均为干法施工，地面为传统湿法施工。

应用比例统计表如下：
	X栋X楼集成厨房的面积及应用比例统计表

	楼层范围
	集成厨房编号
	每层该类厨房数量
	该类厨房干法作业面积（m2）
	该类厨房墙面、顶面和地面总面积（m2）

	X
	CF-1
	X
	X
	X

	
	CF-2
	X
	X
	X

	
	CF-3
	X
	X
	X

	
	CF-4
	X
	X
	X

	合计
	A3c=X
	Ak=X

	集成厨房墙面、顶面和地面中干法施工的应用比例
	X

	q3c=（A3c/Ak×100%）
	


根据广东省《装配式建筑评价标准》DBJ/T 15-163-2019第4.4.3条，集成厨房Q3c项可得XX分。

3.3.3集成卫生间

集成卫生间的洁具设备等应全部安装到位，墙面、顶面和地面中干式工法施工的应用比例应按下式计算：

                      q3d =A3d/Ab×100%

式中：q3d──集成卫生间中干式工法的应用比例；

      A3d──各楼层卫生间墙面、顶面和地面采用干式工法的面积之和；

      Ab──各楼层卫生间墙面、顶面和地面的总面积。
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本项目X栋X楼计算单元各户卫生间的洁具设备等均全部安装到位，墙面、顶面均为干法施工，地面为传统湿法施工。
应用比例统计表如下：
	X栋X、X栋X楼集成卫生间的面积及应用比例统计表

	楼层范围
	集成卫生间编号
	每层该类卫生间数量
	该类卫生间干法作业面积（m2）
	该类卫生间墙面、顶面和地面总面积（m2）

	X~X
	WSJ-1
	X
	X
	X

	
	WSJ-2
	X
	X
	X

	
	WSJ-3
	X
	X
	X

	
	WSJ-4
	X
	X
	X

	
	WSJ-5
	X
	X
	X

	
	WSJ-6
	X
	X
	X

	
	WSJ-7
	X
	X
	X

	
	WSJ-8
	X
	X
	X

	合计
	A3d=X
	Ak=X

	集成卫生间墙面、顶面和地面中干法施工的应用比例
	X

	q3d=（A3d/Ak×100%）
	


根据广东省《装配式建筑评价标准》DBJ/T 15-163-2019第4.4.4条，集成卫生间Q3d项可得XX分。
3.3.4管线分离
管线分离比例应按下式计算：

q3e =L3e/L×100%

式中：q3e──管线分离比例；

      L3e──各楼层管线分离的长度，包括裸露于室内空间以及敷设在地面架空层、非承重墙体空腔内预置预埋和吊顶内的电气、给水排水和采暖管线长度之和；

      L──各楼层电气、给水排水和采暖管线的总长度。
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计算统计表如下：
	管线分离比例计算表

	楼层号
	层数
	管线分离长度L3e(m)
	管线总长度L(m)
	应用比例
q3e

	1F
	1
	X
	X 
	X%

	XXF
	X
	X 
	X
	

	RF
	1
	X 
	X
	

	长度 求和
	　
	X
	X 
	


	管线分离计算细化表

	管线类别
	1F
	XXF
	RF

	
	管线分离长度（m）
	管线总长度（m）
	管线分离长度（m）
	管线总长度（m）
	管线分离长度（m）
	管线总长度（m）

	给排水
	公区
	给水
	
	
	
	
	
	

	
	
	排水
	
	
	
	
	
	

	
	
	消防给水
	
	
	
	
	
	

	
	A户型
	给水
	
	
	
	
	
	

	
	
	排水
	
	
	
	
	
	

	
	B户型
	给水
	
	
	
	
	
	

	
	
	排水
	
	
	
	
	
	

	电气
	公区
	强电
	
	
	
	
	
	

	
	
	弱电
	
	
	
	
	
	

	
	
	普通照明
	
	
	
	
	
	

	
	
	消防电
	
	
	
	
	
	

	
	
	应急普通照明
	
	
	
	
	
	

	
	A户型
	照明
	
	
	
	
	
	

	
	
	插座
	
	
	
	
	
	

	
	
	弱电
	
	
	
	
	
	

	
	B户型
	照明
	
	
	
	
	
	

	
	
	插座
	
	
	
	
	
	

	
	
	弱电
	
	
	
	
	
	

	暖通
	A户型
	空调
	
	
	
	
	
	

	
	B户型
	空调
	
	
	
	
	
	

	管线长度求和
	
	
	
	
	
	


根据广东省《装配式建筑评价标准》DBJ/T 15-163-2019第4.4.5条，管线分离Q3e项可得XX分。
3.4 细化项

3.4.1主体结构竖向构件细化项
细化项Q51a 评价要求的竖向预制部品部件的应用比例按下列公式计算：

q51a =V51a/V×100%

式中：q1a──柱、支撑、承重墙、延性墙板等主体结构竖向构件中预制部品部件的应用比例；

V51a──柱、支撑、承重墙、延性墙板等主体结构竖向构件中预制混凝土体积之和，符合本标准第4.2.2 条规定的预制构件间连续部分的后浇混凝土也可以计入计算；

V──柱、支撑、承重墙、延性墙板等主体结构竖向构件混凝土总体积。

预制构件应用面积比例统计表如下：

	竖向预制构件的应用比例计算表

	楼层号
	层数
	竖向构件中预制混凝土体积之和V51a(m³)
	竖向构件混凝土总体积V(m³)
	应用比例q51a

	1F
	1
	　X
	　X
	　X%

	XXF
	X
	　X
	　X
	

	面积求和
	　
	　X
	　X
	


根据广东省《装配式建筑评价标准》DBJ/T 15-163-2019第4.5.1条，水平构件项Q51a项可得XX分。

3.4.2预制外墙板
预制外墙板（含预制飘窗）主要采用混凝土材料时，预制部品部件的应用比例按下列公式计算：

q51b =VW/（V+ VW）×100%

式中：q51b──预制外墙板的应用比例；

      V──柱、支撑、承重墙、延性墙板等主体结构竖向构件混凝土总体积；

      VW──预制外墙板（含预制飘窗）混凝土体积之和。

应用比例统计如下：

	预制外墙板的应用比例计算表

	楼层号
	层数
	层高(m)
	各层预制外墙板混凝土体积(m³)
	各层竖向构件水平投影面积(㎡)
	预制外墙板混凝土体积之和Vw (m³)
	竖向构件混凝土总体积V （m³）
	应用比例q51d

	1F
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	X%

	XXF
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	体积 求和
	
	
	
	
	X
	X
	


根据广东省《装配式建筑评价标准》DBJ/T 15-163-2019第4.5.2条，预制外墙板Q51b项可得XX分。
3.4.3围护墙与保温、隔热集成一体化
围护墙采用墙体、保温、隔热集成一体化的应用比例应按下式计算：

q52a = A52a / Aw2×100%

式中：q52a──围护墙采用墙体、保温、隔热一体化的应用比例；

A52a──各楼层围护墙采用墙体、保温、隔热一体化墙体外表面积之和，计

算时可不扣除门、窗及预留洞口等的面积，可扣除承重竖向构件

的面积；

Aw2──各楼层外围护墙外表总面积，计算时可不扣除门、窗、预留洞口等的面积，可扣除承重竖向构件的面积。

计算统计表如下：

	围护墙采用墙体、保温、隔热集成一体化的应用比例计算表

	楼层号
	层数
	围护墙采用墙体、保温、隔热集成一体化墙体长度(m)
	围护墙采用墙体、保温、隔热集成一体化墙体外表面积A52a(㎡)
	外围护墙         总长度(m)
	外围护墙外表总面积Aw2(㎡)
	应用比例q52a

	1F
	X
	X 
	X 
	X
	X 
	X%

	XXF
	X
	X 
	X
	X
	X 
	

	面积求和
	　
	　
	X
	　
	X 
	


根据广东省《装配式建筑评价标准》DBJ/T 15-163-2019第4.5.3条，此项Q52a项可得XX分。
3.4.4内隔墙与管线集成一体化
内隔墙采用墙体、管线集成一体化的应用比例应按下式计算：

q52b =A52b/Aw3×100%

式中：q52b──内隔墙采用墙体、管线一体化的应用比例；

      A52b──各楼层内隔墙采用墙体、管线一体化墙体表面积之和，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的面积；

      Aw3──各楼层内隔墙墙面总面积，计算时可不扣除门、窗、预留洞口等的面积。

计算统计表如下：

	内隔墙采用墙体、管线集成一体化的应用比例计算表

	楼层号
	层数
	内隔墙采用墙体、管线集成一体化墙体长度(m)
	内隔墙采用墙体、管线集成一体化墙体表面积A52b(㎡)
	内隔墙         总长度(m)
	内隔墙         总表面积Aw3(㎡)
	应用比例q52b

	1F
	X
	X 
	X
	X 
	X
	X%

	XXF
	X
	X 
	X
	X 
	X 
	

	面积求和
	　
	　
	X
	　
	X 
	


根据广东省《装配式建筑评价标准》DBJ/T 15-163-2019第4.5.4条，此项Q52b项可得XX分。

3.5 鼓励项

3.5.1平面布置标准化

本项目采用平面布置标准化设计，户型平面布置方案及各户型面积统计如下：
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应用比例统计表如下：
	X栋X楼各户型的面积及应用比例统计表

	评价单元
	户型编号
	标准层该户型数量
	单个户型面积（m2）
	重复使用最多的3个基本户型面积之和
	标准层总建筑面积
	面积占比

	X栋X、X栋X楼
	A
	X
	X
	X
	X
	X（＞50%）

	
	B
	X
	X
	
	
	

	
	C
	X
	X
	
	
	


根据广东省《装配式建筑评价标准》DBJ/T 15-163-2019第4.6.1条，平面布置标准化项可得XX分。
3.5.2节点标准化

X栋X楼采用节点标准化设计，预制构件连接节点参照《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231与《装配式混凝土建筑结构技术规程》J13145规定进行节点标准化设计。
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根据广东省《装配式建筑评价标准》DBJ/T 15-163-2019第4.6.3条，节点标准化项可得XX分。
3.5.3绿色建筑

X栋X楼按绿色建筑X星进行设计和执行。按国家《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019或《广东省绿色建筑评价标准》DBJ/T15-83-2017设计，提供施工图审查合格证作为依据可得0.5分；提供由广东省建筑节能协会出具的绿色建筑预评价意见书作为依据，可按照绿建星级取得对应分数。
根据广东省《装配式建筑评价标准》DBJ/T 15-163-2019第4.6.4条，绿色建筑项可得XX分。

3.5.4 BIM应用

X栋X楼应用BIM技术，建立建筑、结构、机电、精装修、构件深化、施工等专业BIM模型。
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X栋X、X栋X土建BIM模型
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X栋X楼机电BIM模型
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户型A精装修模型
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户型B精装修模型
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户型C精装修模型

根据广东省《装配式建筑评价标准》DBJ/T 15-163-2019第4.6.5条，BIM应用项可得XX分。

3.5.5智能化应用

X栋X楼应用智能化系统，且智能化系统满足《智能建筑设计标准》GB50314里关于住宅建筑智能化系统的配置要求。

详见下表：

	高层住宅建筑智能化系统配置表

	智能化系统
	规范要求
	项目配置

	信息化应用系统
	公共服务系统
	⊙
	

	
	智能卡应用系统
	⊙
	

	
	物业管理系统
	⊙
	

	智能化集成系统
	智能化信息集成（平台）系统
	⊙
	

	
	集成信息应用系统
	⊙
	

	信息设施系统
	信息接入系统
	●
	

	
	布线系统
	●
	

	
	移动通信室内信号覆盖系统
	●
	

	
	无线对讲系统
	⊙
	

	
	信息网络系统
	●
	

	
	有线电视系统
	●
	

	
	公共广播系统
	⊙
	

	
	信息导引及发布系统
	⊙
	

	建筑设备系统管理
	建筑设备监控系统
	⊙
	

	
	建筑能效监管系统
	○
	

	公共安全系统
	火灾自动报警系统
	按国家现行有关标准进行配置
	

	
	安全技术防范系统
	入侵报警系统
	
	

	
	
	视频安防监控系统
	
	

	
	
	出入口控制系统
	
	

	
	
	电子巡查系统
	
	

	
	
	访客对讲系统
	
	

	
	
	停车库（场）管理系统
	⊙
	

	机房工程
	信息接入机房
	●
	

	
	有限电视前端机房
	●
	

	
	信息设施系统总配线机房
	●
	

	
	智能化总控室
	●
	

	
	消防控制室
	⊙
	

	
	安防监控中心
	●
	

	
	智能化设备间（弱电间）
	●
	


注：●-应配置；⊙-宜配置；○-可配置；
√-项目配置；×-项目未配置

智能化机房平面布置详见智能化图纸：
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智能化机房平面布置图
 [image: image37.png]
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消防控制室与UPS放置室
根据广东省《装配式建筑评价标准》DBJ/T 15-163-2019第4.6.6条，智能化应用项可得XX分。

四、装配率的评价得分

	X栋X楼 评价单元装配式建筑评分表

	评价项
	应用比例
	评价得分

	Q1：主体结构
	竖向构件
	-
	-

	
	水平构件
	X
	X

	Q2：围护墙和内 隔墙
	非承重围护墙非砌筑
	X
	X

	
	围护墙与保温、隔热、装饰集成一体化
	-
	-

	
	内隔墙非砌筑
	X
	X

	
	内隔墙与管线、装修集成一体化
	-
	-

	Q3：装修和设备 管线
	全装修
	-
	X

	
	干式工法楼面、地面
	-
	-

	
	集成厨房
	X
	X

	
	集成卫生间
	X
	X

	
	管线分离
	-
	-

	Q5：细化项
	Q51a
	主体结构竖向构件细化项
	-
	-

	
	Q51b
	预制外墙板
	-
	-

	
	围护墙和内隔墙细 化项
	围护墙与保温、隔热集成 一体化
	-
	-

	
	
	内隔墙与管线集成一体化
	-
	-

	
	装修和设备管线细 化项
	干式工法楼面、地面
	-
	-

	
	
	集成厨房
	-
	-

	
	
	集成卫生间
	-
	-

	
	
	管线分离
	-
	-

	Q6：鼓励项
	标准化设计鼓励项
	平面布置标准化
	X
	X

	
	
	预制构件与部品标准化
	外窗、预制楼梯、预制楼(屋)面板满足标准化应用比例
	-

	
	
	节点标准化
	节点标准化设计
	X

	
	绿色与信息化应用 鼓励项
	绿色建筑
	按绿建1星实施
	X

	
	
	BIM 应用
	-
	X

	
	
	智能化应用
	满足智能建筑设计标准
	X

	
	施工与管理鼓励项
	绿色施工
	按照合格等级进行执行和评价
	-

	
	
	工程总承包
	采用工程总承包
	-

	(Q1+Q2+Q3+Q5)
	X

	Q4
	0

	Q6
	X

	装配率：P=（Q1+Q2+Q3+Q5）/(100-Q4)×100%+(Q6/100) ×100%
	X


五、结论

经计算，本项目   X栋X   塔楼实施装配式建筑，装配率为  XX% ,并同时满足下列要求：

1 主体结构部分的评价分值不低于20 分；

2 围护墙和内隔墙部分的评价分值不低于10 分；

3 采用全装修；

4 装配率不低于50%。

本项目可认定为XX级装配式建筑。
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